关于公开征求《汝州经济技术开发区化工园区禁限控目录（2026年修订）》（征求意见稿）意见的公告

根据《应急管理部关于印发<化工园区安全风险排查治理导则>的通知》等有关文件规定，结合汝州经济技术开发区化工园区实际现状，研究起草了《汝州经济技术开发区化工园区禁限控目录（2026年修订）》（征求意见稿），现面向社会公开征求意见，征求意见时间为2026年9月1日-9月30日。请于2026年9月30日17：00前将意见通过电子邮件方式反馈至指定邮箱。
联系电话：3331318
电子邮箱：rzjkqhgyq@163.com

附件：《汝州经济技术开发区化工园区禁限控目录（2026年修订）》（征求意见稿）







附件：
汝州经济技术开发区化工园区禁限控目录（2026年修订）
（征求意见稿）

为明确汝州经济技术开发区化工园区发展方向，把握产业发展趋势，做优园区的产业布局，推进园区项目顺利落地，从源头上控制园区的安全风险，高质量建设和发展汝州经济技术开发区化工园区，特制定汝州经济技术开发区化工园区“禁限控”目录（以下简称“目录”）。本目录中所涉内容，国家法律法规、政策如有变化的，按最新规定和要求执行。
1、 总体目标
坚持化工园区安全清洁、绿色低碳、集约集聚、创新高效的发展要求，突出本地产业特点、产业配套基础和集群发展趋势，引导技术水平先进、生产过程清洁低碳、市场竞争力强、产业基础与配套好、产业链互补和延伸性强的化工项目进入园区，严格项目安全、环保入园管控，严格评价效益，推动化工产业链迈向中高端，实现专精特新转型升级。
2、 编制依据
1.《产业结构调整指导目录（2024年本）》
[bookmark: _GoBack]2.《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅）
3.《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）
4.《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）
5.《中国严格限制的有毒化学品名录（2023年）》（生态环境部、商务部、海关总署2023年第32号）
6.《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号）
7.《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》（应急〔2020〕84号）
8.《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕52号）
9.《化工园区安全风险排查治理导则》（应急〔2023〕123号）
10.《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》（应急厅〔2024〕86号）
11.《危险化学品目录（2022版）》和《危险化学品分类信息表》
12.《各类监控化学品目录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）
13.《重点监管危险化工工艺目录》（2013年完整版）
14.《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》（AQ3066-2025）
15.《2024—2025年节能降碳行动方案》（国发〔2024〕12号）
16.《特别管控危险化学品目录》（2020年第一版）
17.《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2023年本）》
18.《河南省化工园区建设标准和认定管理办法（试行）（2023年修订）》（豫工信联化工〔2023〕184号）
19.《平顶山市化工园区项目准入管理办法（试行）》
20.《汝州经济技术开发区化工园区总体规划（2022—2035年）》
21.《中华人民共和国危险化学品安全法》
22.《危险化学品建设项目安全监督管理办法》
23.《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》（工信部联原〔2021〕220号）
24.《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》
3、 禁止（淘汰）类目录
（一）化学品和项目
1.无配套煤气回收、焦油回收、污水处理设施且不满足焦化行业规范的半焦（兰炭）生产项目；
2.单套规模5万吨/年及以下煤焦油粗加工装置；
3.单台产能5000吨/年以下黄磷装置；
4.单套产能50万条/年及以下斜交轮胎、软边自行车胎等落后橡胶制品项目；以滴滴涕为原料非封闭生产三氯杀螨醇项目；
5.1.5万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置；
6.钠法百草枯生产相关产品生产线；
7.新建、扩建光气、氯气、氰化氢、氰化钠、氟乙酸甲酯、甲基异氰酸酯等剧毒化学品（参照《危险化学品目录（2022版）》中剧毒化学品的名录）独立生产装置及对外仓储中转项目；
8.新建硝化甘油、硝化棉、高氯酸铵、雷汞、叠氮化铅、工业起爆药、单质爆炸物生产项目；
9.新建、扩建麻黄素、黄樟油、胡椒醛、1-苯基-2-丙酮、麦角胺等第一类易制毒化学品生产装置、大型储存库房；
10.新建甲胺磷、对硫磷、久效磷、百草枯、氟虫胺、滴滴涕等高毒、高残留、国家明令淘汰农药原药生产线；
11.电镀、印染、造纸等与园区主导产业定位无关的化工项目；
12.非化工类项目（基础设施、安全环保等配套设施建设项目除外）；
13.新建以铅、镉、汞、砷、铬、镍及含铅、镉、汞、砷、铬、镍化合物等重金属化学品为原料或产品的化工生产项目（现有企业技术升级改造、符合特定环保标准的深加工项目除外）；
14.禁止新建涉及国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类的石化化工项目；
15.禁止新建涉及《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅〔2020〕38号）、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》（应急厅〔2024〕86号）所列工艺技术设备的项目；
16.禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能；
17.禁止新建200万吨/年及以下常减压装置；
18.禁止新建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；
19.禁止新建一次性固定资产投资额低于3亿元（不含土地费用）的危险化学品生产建设项目（列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录的项目、高新技术化工产业项目以及涉及环保、安全、节能技术改造的项目除外）。
（二）工艺和设备
1.使用国家强制淘汰的工艺技术、设备；
2.化工反应安全风险评估等级为四级、五级的生产工艺；
3.未设置密闭及自动吸收系统的有毒气体使用和生产装置；
4.合成氨固定层间歇式煤气化工艺；
5.分散燃料煤气发生炉；
6.酸碱交替的固定床过氧化氢生产工艺；
7.有机硅浆渣人工扒渣敞开式水解工艺；
8.间歇碳化配套湿式硫化氢气柜工艺；
9.无紧急冷却系统内注导热油电加热反应釜；
10.油库浅盘敞口隔舱内浮顶储罐；
11.单端面机械密封/填料密封输送甲A类、高度危害介质离心泵；
12.液氯釜式汽化工艺、釜式夹套加热液氯汽化设备、液氯钢瓶手动充装设备；
13.敞开式、三足式用于易燃有毒物料的离心机；
14.用火直接加热涂料树脂工艺、四氯化碳溶剂法制取氯化橡胶工艺；
15.有机硅浆渣人工扒渣卸料技术和敞开式浆渣水解技术；
16.间歇碳化法碳酸锶、碳酸钡生产工艺（使用硫化氢湿式气柜的）；
17.无冷却措施的内注导热油式电加热反应釜（油浴反应釜、油浴锅）（涉及重点监管危险化工工艺的反应釜禁用）；
18.采用明火高温加热方式生产油品的釜式蒸馏装置，废旧橡胶和塑料土法炼油工艺，焦油间歇法生产沥青；
19.使用敞开式离心机（涉及易燃、有毒物料禁用）、多节钟罩的氯乙烯气柜、煤制甲醇装置气体净化工序三元换热器和液化烃、液氯、液氨管道用软管的生产装置；
20.未设置密闭及自动吸收系统的液氯储存仓库；
21.无火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉。
4、 限制（控制）类目录
（一）化学品和项目
1.限制无配套干熄焦、装煤推焦除尘、VOCs深度治理设施的独立新建焦化项目；
2.限制以油气为原料固定层间歇气化、铜洗净化合成氨新建装置；
3.限制150万吨/年以下催化裂化、80万吨/年以下石脑油裂解、10万吨/年以下聚苯乙烯独立生产线；
4.限制重污染、高风险化工产品生产和储存项目；
5.限制单独建设、对外批量销售剧毒化学品的生产线、仓储中转库；
6.限制单独新建大规模硝酸铵、高浓度过氧化物等易爆品生产、仓储项目；
7.限制单独新建、规模化储存、对外批量外销第二类易制毒化学品项目；
8.限制二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、间歇焦炭法二硫化碳独立生产装置；
9.限制少钙焙烧重铬酸钠、干法氟化铝、中低分子比冰晶石装置；
10.限制无下游深加工配套氟化氢（HF）生产线；
11.限制草甘膦、毒死蜱、石硫合剂独立生产装置；
12.限制无联产配套硫酸法钛白粉、VOCs含量超75%硝基纤维素涂料生产线；
13.限制非新型环保通用染料、颜料、印染助剂独立项目；
14.限制橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）独立生产线；
15.控制依托煤焦油一体化产业链配套的低毒、环境友好农药中间体项目，中间体产能不超过主体新材料装置总规模的百分之十，产品优先在园区内部消化；
16.限制间歇或半间歇釜式硝化工艺（硝基苯等27种化学品禁用，2026年改造完毕）；
17.限制1000万吨/年以下常减压、100万吨/年以下连续重整（含芳烃抽提）、150万吨/年以下加氢裂化生产装置，敞开式延迟焦化工艺；
18.限制100万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、20万吨/年以下丙烯腈、100万吨/年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、20万吨/年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）、10万吨/年以下己内酰胺、乙烯法醋酸、30万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置；
19.限制10万吨/年以下聚丙烯、20万吨/年以下聚乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、20万吨/年以下丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、10万吨/年以下普通合成胶乳-羧基丁苯胶（含丁苯胶乳）生产装置，5万吨/年以下丁腈胶乳装置；
20.限制30万吨/年以下硫磺制酸（单项金属离子≤100ppb的电子级硫酸除外）、硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、氢氧化钾生产装置；
21.限制纯碱（井下循环制碱除外）、烧碱（40%以上采用工业废盐的离子膜烧碱装置除外）、黄磷、磷铵、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、磷酸氢钙、碳酸钙（颗粒度100纳米及以下除外）、无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）生产装置；
22.限制氰化钠，单线产能5000吨/年以下碳酸锂、氢氧化锂（回收利用除外），少钙焙烧工艺重铬酸钠，干法氟化铝、中低分子比冰晶石生产装置；
23.限制以石油、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨，铜洗法氨合成原料气净化工艺；
24.限制硫酸法钛白粉（联产法工艺除外）、铅铬黄、3万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（鼓励类的涂料品种和生产工艺除外）、以煤焦油、重质苯为主要溶剂的沥青防腐涂料、含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料（密闭生产装置除外）、VOCs含量超75%的硝基纤维素涂料生产装置；
25.限制非新型功能性、环境友好型的染料、颜料、印染助剂及中间体生产装置；
26.限制氟化氢（HF，企业下游深加工产品配套自用、电子级及湿法磷酸配套除外）生产装置，初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置；
27.限制斜交轮胎和力车胎（含手推车胎），锦纶帘线，5万吨/年以下钢丝帘线，再生胶（常压连续环保型脱硫工艺除外），橡胶塑解剂五氯硫酚，橡胶促进剂一硫化四甲基秋兰姆（TMTM）、二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）、二苯胍（DPG）生产装置；
28.限制氯醇法环氧丙烷和环氧氯丙烷钙法皂化工艺（2025年12月31日，每吨产品的新鲜水用量不超过15吨且废渣产生量不超过100千克的除外），单台产能5000吨/年以下和不符合准入条件的黄磷生产装置，有钙焙烧铬化合物生产装置，单线产能3000吨/年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置，产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置，电石炉，高汞催化剂（氯化汞含量6.5%以上）生产装置，使用汞或汞化合物的甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾、聚氨酯、乙醛、烧碱、生物杀虫剂和局部抗菌剂生产装置，氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺；
29.限制单线产能1万吨/年以下三聚磷酸钠、0.5万吨/年以下六偏磷酸钠、0.5万吨/年以下三氯化磷、3万吨/年以下饲料磷酸氢钙、5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置；
30.限制单线产能0.3万吨/年以下氰化钠（100%氰化钠）、1万吨/年以下氢氧化钾、1.5万吨/年以下普通级白炭黑、2万吨/年以下普通级碳酸钙、10万吨/年以下普通级无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、0.3万吨/年以下碳酸锂和氢氧化锂（废旧锂电池进行回收利用除外）、2万吨/年以下普通级碳酸钡、1.5万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置；
31.限制高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（包括氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、灭线磷、磷化铝，有机氯类、有机锡类杀虫剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）、氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆等）生产装置；
32.限制草甘膦、毒死蜱（水相法工艺除外）、三唑磷、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺（甲叉法工艺除外）、氯化苦生产装置；
33.限制改性淀粉、改性纤维、多彩内墙（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料）、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液外墙、焦油型聚氨酯防水、水性聚氯乙烯焦油防水、聚乙烯醇及其缩醛类内外墙（106、107涂料等）、聚醋酸乙烯乳液类（含乙烯/醋酸乙烯酯共聚物乳液）外墙涂料；
34.限制有害物质含量超标准的内墙涂料、溶剂型木器涂料、玩具、汽车、外墙涂料，以及含双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹等有害物质的涂料；
35.限制在还原条件下会裂解产生24种有害芳香胺的偶氮染料（非纺织品用的领域暂缓），以及九种致癌性染料（用于与人体不直接接触的领域暂缓）；
36.限制含苯类、苯酚、苯甲醛和二（三）氯甲烷的脱漆剂，立德粉，聚氯乙烯建筑防水接缝材料（焦油型），107胶（聚乙烯醇缩甲醛胶黏剂），瘦肉精，多氯联苯（变压器油）；
37.限制氯氟烃（CFCs）、含氢氯氟烃（HCFCs，作为自身下游化工产品的原料且不对外销售的除外），用于清洗的1,1,1-三氯乙烷（甲基氯仿），主产四氯化碳（CTC）、以四氯化碳（CTC）为加工助剂的所有产品，以PFOA为加工助剂的含氟聚合物生产工艺；
38.限制10万吨/年以下（有机硅配套除外）和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置，没有副产三氟甲烷配套处置设施的二氟一氯甲烷生产装置，可接受用途的六氟化硫（SF6，高纯级除外）生产装置，用作制冷剂、发泡剂等受控用途的二氟甲烷（HFC-32）、1,1,1,2-四氟乙烷（HFC-134a）、五氟乙烷（HFC-125）、1,1,1-三氟乙烷（HFC-143a）、1,1,1,3,3-五氟丙烷（HFC-245fa）生产装置（不含副产设施）；
39.限制软边结构自行车胎，以棉帘线为骨架材料的普通输送带和以尼龙帘线为骨架材料的普通V带，轮胎、自行车胎、摩托车胎手工刻花硫化模具。
（二）工艺和设备
1.限制新建未配套远程DCS集中控制系统的间歇精细化工工艺；
2.限制氯化、重氮化、格氏等重点监管间歇危险工艺；
3.限制未改造为微通道、管式连续化的新建工艺；
4.控制自动化程度不高的工艺入园；
5.控制经化工反应风险评估危险等级达到三级的项目；
6.对于安全风险评估等级为“红色”、“橙色”的危险化学品生产储存企业，限期整改提升，限制新建、扩建项目，纳入重点防控和监管范围（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）；
7.涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化等高危工艺装置的上下游配套装置未实现原料处理、反应工序、精馏精制和产品储存（包装）等全流程自动化的。
5、 “禁限控”使用要求
（一）园区按照入园标准和“禁限控”要求实施项目分类引进。
（二）列入禁止（淘汰）目录的项目坚决杜绝入园。
（三）列入限制（控制）类的项目：
1.限制类项目为不符合产业发展导向和园区产业发展定位的项目，此类项目不宜入园。
2.控制类项目为符合产业发展导向和园区产业发展定位，但可能存在高风险的项目，此类项目须按照本文件中规定的化学品、工艺、设备、产能、能耗、环保等方面的要求进行论证，同意后方可入园。
6、 其他
（一）法律、行政法规、规章及国家、省政策和文件另有规定的，依照其规定。
（二）本目录自印发之日起施行。

